Console câble série croisé RS-232

Voir aussi Console iDRAC / ILO

Red Hat Enterprise Linux 5 and 6 - How to Setup Serial Console

SO:12345:respawn:/sbin/getty -L 19200 ttyS0 vt102
GRUB_TERMINAL="console serial" GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"
update-grub

Pour prendre la console depuis le 2em PC raccordé avec la câble série croisé (RS-232)

screen /dev/ttyS0 115200

Autre

Voir aussi :

https://linux-sunxi.org/FEL

SystemD

Brouillon

Voir https://freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/

Boot parameter

systemd.journald.forward_to_console=1 console=ttyS0,38400

systemctl enable serial-getty@ttyS0.service

Notes

earlyprintk=ttyS0 console=ttyS0,9600n8 nousb noplymouth ip=:::::eth0: boot=local