Installer les pilotes scanner Canon LiDE30 sur MacOSX

Apparemment LiDE30 est comme N1240U

I Installation des pilotes SANE / TWAIN

Aller sur http://www.ellert.se/twain-sane/

Télécharger les 5 paquages “Binary” (les SDK sont destinés au développeurs)

Pour MacOSX Yosemite

http://www.ellert.se/PKGS/TWAIN-SANE-Interface-3.4/10.10/TWAIN-SANE-Interface.pkg

http://www.ellert.se/PKGS/SANE-Preference-Pane-1.4/10.10/SANE-Preference-Pane.pkg

http://www.ellert.se/PKGS/sane-backends-1.0.24-p2/10.10/sane-backends.pkg

http://www.ellert.se/PKGS/libusb-2014-11-22/10.10/libusb.pkg

http://www.ellert.se/PKGS/gettext-0.19.3/10.10/gettext.pkg

Sha256sum (pour information)

4da70865b827f4972db8cc92bc9389139b26f2e949e8d0719548051c2e845c19 gettext.pkg
079dfcbf1e3026ec447a5bb390a6f08272eb5c0af8641692d6feb2a8a7cc5a67 libusb.pkg
d9a079d3ce86b42647eaa9573ba24a3970d9ed3561b8f90d58401f5c21667fdd sane-backends.pkg
0c970e9ca1be19f20365e155aa9f59edd60a33d295b5cd2c39b4cff6f33cb4d3 SANE-Preference-Pane.pkg
5623ef7fac5c033f5f9eb934b1f11a47db27d7285d77119eb048d8bf9cfa0485 TWAIN-SANE-Interface.pkg

2 Installation TWAIN Bridge

Aller sur http://janegil.net/2014/01/twain-scanners-in-os-x-maverick/

Télécharger TwainBridge Maverick Fix.pkg http://files.janegil.net/TwainBridge%20Maverick%20Fix.pkg

Sha256sum (pour information)

330c12d336315f9f416d31710264000a88392e210cb29a5332f5d0df37a28a35 TwainBridge Maverick Fix.pkg

3 Utilisation

On peut utiliser Transfert d’images (Image Capture app) inclus dans MacOSX.

Certaines résolutions sont mal acceptés créant des images entrelacées

Obsolète et pas Libre. Marche plus sur MacOSX Yosemite

Marche sans rien faire sur Debian/Ubuntu mais sous MacOSX voici la manip.

Installer le canoScan Toolbox

Installer ScanGear CS dans Applications/CanoScan Toolbox 4.1/Plug-Ins

Fichier lide20lide30n670un676un1240uosx7011aen.dmg
Vérifier la présence de du fichier suivant à l’emplacement indiqué :
Applications/CanoScan Toolbox 4.1/Plug-Ins/ScanGear CS 7.0X

Lancer CanoScan Toolbox X présent dans Applications.

Cliquez sur Scan-1

Dans Link scanned image to cliquez sur Set…

Indiquez le fichier et l’emplacement suivant :

Applications/CanoScan Toolbox 4.1/Plug-Ins/ScanGear CS 7.0X

Cliquer sur Scan et ca marche