USB over TCP/IP avec USB/IP

Installation

Client et Serveur

Installation de USB/IP sous Debian

apt-get install usbip

Attachement

Serveur

modprobe usbip-core modprobe usbip-host
usbipd -D usbip list -l usbip bind -b 1-1

Pour tester

usbip list -r 127.0.0.1

Client

modprobe usbip-core modprobe vhci-hcd
usbip -l list -r 192.168.56.10 usbip attach -r 192.168.56.10 -b 1-1

Détach

Sur le Client

usbip port usbip detach -p 00

Sur le Serveur pour stopper le partage

usbip unbind -b 1-1