Lexique

Voir aussi :

Définitions

MTBF (mean time between failures)

Life expectancy (MTBF, MTTF)

MTTF (Mean Time To Failure)

MTTR (Mean Time To Repair)

RPO (Recovery Point Objective)

Recovery Point Objective (RPO) fait généralement référence à la quantité de données qui peuvent être perdues au cours de la période la plus opportune pour une entreprise, avant qu'un préjudice important ne se produise, à partir d'un événement critique jusqu'à la sauvegarde la plus précédente.

RTO (Recovery Time Objective)

Recovery Time Objective (RTO) fait souvent référence au temps pendant lequel une application, un système et/ou un processus peut être en panne sans causer de dommages importants à l'entreprise, ainsi qu'au temps passé à restaurer l'application et ses données.

Video Content Analysis (VCA)

Video Management Software (VMS)

vidéosurveillance dite « algorithmique »Ou “automatisée”