Notes port série RS-232 ttyUSB0

Brouillon

Voir :

https://fr.wikipedia.org/wiki/RS-232

apt-get install screen minicom
screen /dev/ttyUSB0 minicom --device /dev/ttyUSB0
lsusb

Bus 001 Device 002: ID 058f:6364 Alcor Micro Corp. AU6477 Card Reader Controller

Radio

apt-get install chirp

Droit sous Debian

ls -l /dev/ttyUSB0

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 janv. 21 13:54 /dev/ttyUSB0

Ajout de l'utilisateur jean au groupe dialout

sudo gpasswd -a jean dialout
chirpw