Comparaison

Proxmox VE	VMware vSphere	Windows Hyper-V	Citrix XenServer
Support du système d'exploitation hôte	Windows et Linux (KVM) D'autres systèmes d'exploitation sont connus pour fonctionner et sont soutenue par la communauté (OpenVZ prend en charge Linux uniquement)	Windows, Linux, UNIX	Systèmes d'exploitation Windows récents, le support de Linux est limitée	La plupart des OS Windows, le support de Linux est limité
Open Source	oui	non	non	oui
OpenVZ conteneur (appelé virtualisation d'OS)	oui	non	non	non
Gestion centralisée / unifiée	oui	Oui, mais nécessite une machine physique ou VM dédié pour le serveur de gestion	Oui, mais nécessite une machine physique ou VM dédié pour le serveur de gestion	oui
Structure d'abonnement simple ????	Oui, une tarification de l'abonnement, toutes les fonctionnalités activé	non	non	non
Haute disponibilité	oui	oui	Nécessite “Microsoft Failover clustering”, Nombre d'OS supporté limité pour l'OS invité	oui
Création d'instantanés VM à chaud : sauvegarde d'une machine virtuelle en cours d'exécution	oui	oui	limité	oui
Migration à chaud de machine virtuelle	oui	oui	oui	oui
Max. RAM et CPU par hôte	160 CPU / 2 TB RAM	160 CPU / 2 TB RAM	64 CPU / 1 TB RAM	?

Source : http://www.proxmox.com/fr/proxmox-ve/comparison http://www.proxmox.com/en/proxmox-ve/comparison

Virtualisation de serveurs - Proxmox VE

Présentation POC

Ce POC pourra servir de base à d’autres veille technologique ou logiciel Serveur dédié à ce laboratoire avec un mini-réseau et un ou deux postes de travail de raccordé dessus.

Contrainte techniques

Isolation total du réseau LAN

Présentation de la solution **Proxmox VE**

Solution de virtualisation (Machine & OS)

Proxmox Virtual Environment est une solution de virtualisation libre (licence AGPLv3) basée sur l'hyperviseur Linux KVM, et offre aussi une solution de containers avec OpenVZ. Elle propose un support payant. https://fr.wikipedia.org/wiki/Proxmox_VE

Il exit deux mode d'installation :

Distribution GNU/Linux dédiée

Installation à partir d'une Debian 64bits.

Acteurs majeurs / solutions concurrentes (pour le mode virtualisation machine)

VMware vCenter

HyperV

Red Hat Enterprise Virtualization

Dans une moindre mesure : VirtualBox Aussi que d'autres solutions basée sur |LibVirt, OVirt

Acteurs majeurs / concurrents (pour le mode conteneur / virtualisation OS)

LXC

Docker

App-V

D'autres solutions utilisant également OpenVZ

Taches achevés :

Installation en mode distribution dédiée

Création de plusieurs VM

Éléments à inclure dans le rapport ✓ Décrire l'environnement ✗ Capacité & limites & performances ✓ Contraintes d'installations * Voir minimum requis * Pour Windows il est recommandé d'installer des pilotes de périphériques VirtIO

Capacité reprises

I Général

1 Comparatif avec les produits du marché : VMWare, HyperV, Virtualbox

Avantages / Inconvénients

2 Limites technique du produit (quantité)

3 Intégration en production

Migration de VirtualBox, VMware, HyperV https://pve.proxmox.com/wiki/Migration_of_servers_to_Proxmox_VE

P2V !?

Tests de charge

4 Supervision/sauvegarde

Métrologie montée en charge

IO

Ram (Overcommit !?)

Bande passante

Charge CPU

5 Sécurité

Physique : Sécurité accès physique à la machine

LVM chiffré

Tempest

Réseaux !? Attaque VM connues

analyse perf

/dev/random génération paire de clefs

Mise à jour

Veille sécuritaire

Support éditeur

II Divers

Méthodologie Trouver des comparatif tout fait sur le net. Avis des editeurs respectifs. Retrouvez plan méthodo QQOQCP Planing prévisionnel / Réel. Diagramme de Gantt

III Technique

1 - Ressources matériels utilisées pour ce POC

Description de l'environnement de test

Planification de l’infrastructure virtuelle Une fois l’infrastructure physique et les applications inventoriées et analysées, une organisation peut commencer à planifier l’infrastructure virtuelle de manière plus détaillée. Il faut prendre en compte les points suivants : Hôtes de virtualisation : l’approche à privilégier est-elle scale-up ou scale-out, ou les serveurs existants • peuvent-ils être utilisés en tant qu’hôtes ? Réseau : quels changements doivent être réalisés afin d’assurer que les besoins de connectivité de toutes • les machines virtuelles soient pris en compte ? Performance : quelles améliorations doivent-elles être apportées aux sous-systèmes de stockage et de réseau ?• Sauvegarde et restauration : quels effets la virtualisation aura-t-elle sur les processus de sauvegarde et • de reprise d’activité après sinistre ? Quels changements doivent être réalisés ? Stockage SAN et NAS : quels seront les besoins de reconfiguration ?•

étape 1 : mise en production du serveur

matériel: formatage, disk raid ( 50), choix de RAID 5 0 - 6 disques * 75Go

serveur Poweredge T450: caracteristique

serveur Poweredge 2950: caracteristique

activation VTY dans le BIOS ?

activation VT dans le BIOS

upload des iso

réseaux ferme adressage bridge par défaut pool adresse ip 192.168.100.x

ip 192.168.100.2

masque:255.255.255.0

install des hotes via iso

test de clonage de vm - fluidite de clonage windows/linux et rapide

Possibilite de migration d infrastructure de VM_ compatibilite VMWare > Proxbox

Système requis

Dual ou Quad Socket Server (Quad / Six / Hexa Cœur CPUs')

CPU: 64 bits (Intel EMT64 ou AMD64)

Intel VT / AMD-V CPU capable / Carte mère (pour le support complet de virtualisation KVM)

8 Go de RAM est bon, plus ce est mieux (grappin autant que possible)

RAID matériel avec cache piles protégée en écriture (BBU) ou de protection flash

Disques durs rapides, de meilleurs résultats avec 15k rpm SAS, RAID10

Deux Gbit NIC (pour le collage), NIC's supplémentaires en fonction de la technologie de stockage préférée et la configuration du cluster

Matériel d'escrime (uniquement nécessaire pour HA)

Pour l'évaluation Système minimum requis (seulement pour les tests)

CPU: 64 bits (Intel EMT64 ou AMD64)

AMD-V / Intel VT https://en.wikipedia.org/wiki/X86_virtualization

Intel VT / AMD-V CPU capable / Carte mère (pour le support complet de virtualisation KVM)

Minimum 1 Go de RAM

Disque dur

Une carte réseau

nom du conteneur hp ????? liste de serveurs d hôtes cf fichier excel avec imprime écran de configuration d'install

IV Lexique

Type de fichier disque dur

Voir :

http://www.virtualbox.org/manual/ch05.html#vdidetails

http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/tip/Four-virtual-disk-formats-every-VDI-admin-needs-to-know

VDI Image Disque VirtualBox

VMDK Disque Virtual Machine

VHD Disque dur Virtuel

HDD Disque dur Parallels

QED Disque dur avancé QEMU

QCOM Copie à l'écriture QEMU

Voir http://www.openbsd-edu.net/index.php?title=ProxMox