Pb de taille CloneZilla

Voir Notes overlayfs CloneZilla

Voir aussi draft-sauvegarder-son-systeme-a-chaud-grace-a-mondorescue

Liens

http://askubuntu.com/questions/409204/how-to-clone-to-a-smaller-harddisk

https://www.geekyprojects.com/storage/how-to-clone-hard-drive-to-smaller-drive/

http://www.seanwingert.com/blogs/clonezilla-clone-bigger-smaller-drive-eg-ssd

http://serverfault.com/questions/568227/prepare-a-disk-to-be-imaged-by-clonezilla-for-use-on-smaller-disks

Je dois modifier légèrement un Ghost fait avec CloneZilla.Il s'agit d'une image iso bootable contenant les données du/des disque(s)

Je crée une VM, je boot sur l'ISO.
⇒ Erreur, pas assez d'espace disque.

Je recommence, mais avec une taille de disque bien supérieur
⇒ OK

Je fais mes modifs. Je Ghost de nouveau et je génére l'iso bootable.Je test le déghost sur cette VM en bootant sur l'iso généré
⇒ OK

Je mes à dispo la nouvelle iso, pour qu'elle soit déghostée sur une machine physique.Pb, la taille des disques ne sont pas suffisant !

Il faut donc soit déghoster-modif-ghoster sur une machine ayant des disques de taille identique.Soit trouver une autre solution.

Création du Ghost

boot sur l'iso Clonezilla-live

Presser Entrée

à la fin du Ghost cmd

Méthode 1

Lors de la création de l'ISO bootable, selectionner “Avancé” puis cocher l'option -icds

Méthode 2

Génération de l'iso bootable

Il faut modifier les fichiers sda-pt.parted, sdb-pt.parted, sdc-pt.parted (autant de fichiers que de disque)

sudo -s loadkeys fr vi /home/partimag/foobar/sda-pt.parted vi /home/partimag/foobar/sdb-pt.parted

Ici, nous modifierons la ligne qui commence par Disk /dev/sda en remplacant la taille actuelle par la taille minimum requise.

La taille minimum requise correspond, à un chouïa près, à l'emplacement de fin de la dernière partition.Donc nous prenons dans la colonne End la dernière ligne.

Dans notre exemple c'est 976773119s.
976773119s + 1 secteur = 1258291200s

Model: ATA WDC WD5000AAKX-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 1258291200s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 2048s 97656831s 97654784s primary ext4 boot
2 97656832s 144531455s 46874624s primary linux-swap(v1)
3 144533502s 976773119s 832239618s extended
5 144533504s 451244031s 306710528s logical ext4
6 451246080s 518592511s 67346432s logical ext4
8 518594560s 606562303s 87967744s logical ext4
7 606564352s 976773119s 370208768s logical ext4

Model: ATA WDC WD5000AAKX-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 976773120s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 2048s 97656831s 97654784s primary ext4 boot
2 97656832s 144531455s 46874624s primary linux-swap(v1)
3 144533502s 976773119s 832239618s extended
5 144533504s 451244031s 306710528s logical ext4
6 451246080s 518592511s 67346432s logical ext4
8 518594560s 606562303s 87967744s logical ext4
7 606564352s 976773119s 370208768s logical ext4

Retour à Clonezilla

clonezilla

Puis device-image / skip
Entrée
Beginner
recovery-iso-zip

Conf par défaut

umount /home/partimag/ halt

Notes

Le fichier sda-pt.parted semble avoir été généré à l'aide de la commande

parted /dev/sdb unit s print > sda-pt.parted